**Требования к помещениям**

**для открытия ресторанов Big Family resto group**

Наличие крупного жилого кластера

Площадь помещения 150-500 м2

Первые этажи или подвалы нежилых зданий

Потолки не ниже 2,5 метров

Желательно наличии витринных окон

Наличие двух входов

Мощность – не менее 50 КВт

Наличие воды и канализации

Система вентиляции и кондиционирования

Возможность размещения вент.свечи

Возможность размещения вывески

Телефон: возможен мобильный вариант

Интернет: Порты TCP/UDP должны быть открыты для приложений, связь не должна прерываться, скорость минимум 512к по выделенному кабелю. Не должно быть никакой фильтрации, пароль и имя пользователя при использовании роутера должны быть доступны удалённо.